**Pass- und Ausbaustück TYP DD DN …**

Normteil, nicht feststellbar, zur Dehnungsaufnahme für Rohrleitungen im Betrieb sowie zum Ein- und Ausbau von Armaturen und zum Ausgleich von Montagedifferenzen. 3° abwinkelbar.

Flanschanschluss nach EN 1092-1, gem. unserem Datenblatt 3.6, Schweißverbindungen nach DIN EN ISO 5817-C, Schweißverfahren sind qualifiziert über DIN EN 288-3 / DIN EN ISO 15614-1, Profildichtung (optional).

Werkstoff:

Oberfläche:

Baulänge (L): … mm

Verstellbarkeit : +/- .. mm

Profildichtung: NBR (abwasser- und chlorbeständig) oder
 EPDM (DVGW W 270)

Typ: DD oder gleichwertig

Hersteller: BOLLER GmbH & Co.KG

 Fon : +49 (0)2735/65664-0

 Fax : +49 (0)2735/65664-0

 [www.boller-gmbh.de](http://www.boller-gmbh.de)

 info@boller-gmbh.de

TYP des Bieters :…………………………………

Hersteller des Bieters:……………………………